

	######################################################################
	#                                                                    #
	#       ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ         #
	#                                                                    #
	#                                             TplanWin v1.2.4 (Pogi) #
	######################################################################



                        ОБЕКТ:  Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Лозница   
                        Подобект : Ул. "Ивайло" и ул. "Хан Крум" ОК 161 - ОК 181  /кръстовище с ул. "Дружба"/  в гр. Лозница


                        ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

                        ИЗПЪЛНИТЕЛ:  "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД  

                            
                            

                   ПЛАНОВА МРЕЖА:  Координатна система - 1970г.

                     Зона...................................... 7

                     Клас на плновата мрежа.................... 8

                     Средна квадратна грешка за посока......... 30[cc]

                     Константи на далекомера................... a=5,  b=5,  c=0

                     Точност на центриране на инструмента...... 5[mm]

                     Точност на центриране на сигнала.......... 5[mm]

                     Брой дадени точки......................... 6

                     Брой новоопределяеми точки................ 2

                     Брой отчетени посоки...................... 30

                     Брой измерени посоки в мрежата............ 16

                     Брой отчетени разстояния.................. 30

                     Брой измерени разстояния в мрежата........ 16


                 ВИСОЧИННА МРЕЖА:  Височинна система - Балтийска

                     Клас на височинната мрежа:................ 6

                     Средна квадратна грешка за зенитен ъгъл:.. 50[cc]

                     Средна квадратна грешка за превишение:.... 3[mm]

                     Точност на височината на инструмента:..... 5[mm]

                     Точност на височината на сигнала:......... 5[mm]

                     Брой дадени репери:....................... 6


              __________________________________________________________
             |                                                          |
             |  1. Оценка на точността от двойната колимационна грешка  |
             |----------------------------------------------------------|
             |  Максимално[несъвпадение,поправка,разлика]   -32.2 [cc]  |
             |  Минимално[несъвпадение,поправка,разлика]      0.8 [cc]  |
             |  Средно аритметична стойност [pw]/n            0.0 [cc]  |
             |  Вероятна грешка     |pw|[i](i=n/2)            8.6 [cc]  |
             |  Средно аритметичнa грешка[|pw|]/n            11.9 [cc]  |
             |  Асиметрия([pw^3]/n)/(m^3)                    -0.2 [cc]  |
             |  Ексцес   ([pw^4]/n)/(m^4)-3                  -0.7 [cc]  |
             |  Средна квадратна грешка за единица тежест    15.8 [cc]  |
             |  СКГ за ед. тежест от всички несъвпадения     15.8 [cc]  |
             |  m : s : r = 1 : 0.80 : 0.67 = 1: 0.75 : 0.54            |
             |  Брой на допустимите разлики      n             15       |
             |  Брой на недопустимите разлики    m              0       |
             |  Брой на положителните грешки                    8       |
             |  Брой на отрицателните грешки                    7       |
             |  Брой на разликите(положителни-отрицателни)      1       |
             |  Брой на допустимите разлики (при дов.в.96%)     6       |
             |__________________________________________________________|

              __________________________________________________________
             |                                                          |
             |  2. Оценка на точността от                               |
             |     двойната индексна грешка на вертикалния кръг         |
             |----------------------------------------------------------|
             |    Няма данни !!!                                        |
             |__________________________________________________________|

              __________________________________________________________
             |                                                          |
             | 14. Оценка на точността от                               |
             |     разликите в двустранно измерените разстояния         |
             |----------------------------------------------------------|
             |  Максимална разлика                            3.4 [mm]  |
             |  Минимална  разлика                           -0.1 [mm]  |
             |  Средно аритметична стойност                   0.7 [mm]  |
             |  Вероятна стойност за а                        0.9 [mm]  |
             |  Средно аритметичнa |стойност| за а            1.2 [mm]  |
             |  Асиметрия                                     1.2 [mm]  |
             |  Ексцес                                       -0.7 [mm]  |
             |  Средна квадратична стойност за a              1.8 [mm]  |
             |  Средна квадратична стойност за b              1.8[mm/km]|
             |  m : s : r = 1 : 0.80 : 0.67 = 1: 0.68 : 0.49            |
             |  Брой на допустимите разлики      n              7       |
             |  Брой на недопустимите разлики    m              0       |
             |  Брой на положителните грешки                    3       |
             |  Брой на отрицателните грешки                    4       |
             |  Брой на разликите(положителни-отрицателни)     -1       |
             |  Брой на допустимите разлики (при дов.в.96%)     4       |
             |__________________________________________________________|

              __________________________________________________________
             |                                                          |
             | 15. Оценка на точността от                               |
             |     разликите в двустранно измерените превишения         |
             |----------------------------------------------------------|
             |  Максимално[несъвпадение,поправка,разлика]     3.8 [mm]  |
             |  Минимално[несъвпадение,поправка,разлика]     -0.2 [mm]  |
             |  Средно аритметична стойност [pw]/n            1.9 [mm]  |
             |  Вероятна грешка     |pw|[i](i=n/2)            1.7 [mm]  |
             |  Средно аритметичнa грешка[|pw|]/n             1.7 [mm]  |
             |  Асиметрия([pw^3]/n)/(m^3)                     0.5 [mm]  |
             |  Ексцес   ([pw^4]/n)/(m^4)-3                  -1.4 [mm]  |
             |  Средна квадратна грешка за единица тежест     2.2 [mm]  |
             |  СКГ за ед. тежест от всички несъвпадения      2.2 [mm]  |
             |  m : s : r = 1 : 0.80 : 0.67 = 1: 0.79 : 0.77            |
             |  Брой на допустимите разлики      n              7       |
             |  Брой на недопустимите разлики    m              0       |
             |  Брой на положителните грешки                    3       |
             |  Брой на отрицателните грешки                    4       |
             |  Брой на разликите(положителни-отрицателни)     -1       |
             |  Брой на допустимите разлики (при дов.в.96%)     4       |
             |__________________________________________________________|


         ____________________________________________________________________
        |                                                                    |
        |           Оценка на точността от обработката на гирусите           |
        |                     (многократните измервания)                     |
        |--------------------------------------------------------------------|
        | Средна квадратна грешка за измерена посока          mr=   0.0[cc]  |
        | Средна кв. грешка за измерено разстояние 1km        ms=   0.0[mm]  |
        | Средна кв. грешка за измеренo превишение(ед.теж)    mh=   0.0[mm]  |
        | Средна квадратна грешка за измерен зенитен ъгъл     mz=   0.0[cc]  |
        |____________________________________________________________________|



                                                  Обработил:....................
                                                             /инж.Николай Ненов/